|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UQ | Griglia di estrazione residenziale a maglia quadra in alluminio estruso anodizzato mod. Lindab UQ.Telaio: in alluminio estruso, larghezza 25 mm, con bordi arrotondati, costruito in quattro parti collegate in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico.Interno costituito da un pannello a maglia quadrata in alluminio, verticale o inclinato di 45°, incorporato nel telaio.Rinforzo trasversale: previsto per tutte le dimensioni con base superiore a 1000 mm.Serranda, opzionale: interamente in acciaio, con alette multiple a movimento contrapposto.Controtelaio di montaggio, opzionale: in lamiera d'acciaio.Versioni portafiltro: numerose versioni per foglio filtrante o filtro rigido.Installazione della griglia: con sistema senza viti con clips; con sistema tradizionale a vite direttamente nella condotta o a parete; con sistema a vite nascosta “U-FIX” e controtelaio di montaggio. Per le installazioni a soffitto, si sconsiglia l'uso di clip.Finitura: disponibile in alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere RAL 9010 o RAL 9003.Altri tipi di verniciatura disponibili su richiesta. |